%since Linux 6.14

\section{Bus options (PCI etc.) \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}
\textit{Bus-Optionen (PCI usw.)}

\subsection{Support mmconfig PCI config space access}
CONFIG\_PCI\_MMCONFIG [=y] \textbf{[Y]}\\
(Unterstützung des mmconfig PCI"=Konfigurationsraumzugriffs)\\
\textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}

\subsection{Read CNB20LE Host Bridge Windows}
CONFIG\_PCI\_CNB20LE\_QUIRK [=n] \textbf{[N]}\\
Auslesen der PCI-Fenster aus der CNB20LE-Host-Bridge.
Dadurch kann PCI-Hotplug auf Systemen mit dem CNB20LE-Chipsatz funktionieren, die nicht über ACPI verfügen.\\
Es gibt keine öffentliche Spezifikation für diesen Chipsatz, und diese Funktionalität ist bekanntermaßen unvollständig.\\
Sie sollten N sagen, es sei denn, Sie wissen, dass Sie dies benötigen.
\english{Read the PCI windows out of the CNB20LE host bridge.
This allows PCI hotplug to work on systems with the CNB20LE chipset which do not have ACPI.\\
There's no public spec for this chipset, and this functionality is known to be incomplete.\\
You should say N unless you know you need this.}

\subsection{ISA bus support on modern systems}
CONFIG\_ISA\_BUS [=n] \textbf{[N]}\\
Zeigt ISA-Bus-Gerätetreiber und Optionen zur Auswahl und Konfiguration an.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Zielrechner über einen ISA-Bus verfügt.
ISA ist ein älteres System, das von PCI und neueren Busarchitekturen verdrängt wurde - wenn Ihr Zielrechner modern ist, hat er wahrscheinlich keinen ISA-Bus.
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.
\english{Expose ISA bus device drivers and options available for selection and configuration.
Enable this option if your target machine has an ISA bus.
ISA is an older system, displaced by PCI and newer bus architectures --
if your target machine is modern, it probably does not have an ISA bus.\\
If unsure, say N.}

\subsection{ISA-style DMA support}
CONFIG\_ISA\_DMA\_API [=y] \textbf{[Y]}\\
Aktiviert DMA-Unterstützung im ISA-Format für Geräte, die solche Controller benötigen.
Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.
\english{Enables ISA-style DMA support for devices requiring such controllers.
If unsure, say Y.}