\section{Binary Emulations \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}
\textit{Binäre Emulationen}

\subsection{IA32 Emulation}
CONFIG\_IA32\_EMULATION [=y] \textbf{[N]}\\
Code einbinden, um ältere 32-Bit-Programme unter einem 64-Bit-Kernel auszuführen.
Sie sollten dies wahrscheinlich aktivieren, es sei denn, Sie sind sich zu 100~\% sicher,
dass Sie keine 32-Bit-Programme mehr haben.

\subsection{x32 ABI for 64-bit mode}
CONFIG\_X86\_X32\_ABI [=n] \textbf{[N]}\\
Fügen Sie Code ein, um Binärdateien für die native 32-Bit-ABI x32 für 64-Bit-Prozessoren auszuführen.
Ein x32-Prozess erhält Zugriff auf die vollständige 64-Bit-Registerdatei und den breiten Datenpfad,
während Zeiger auf 32~Bit belassen werden, um den Speicherbedarf zu verringern.
